결재	부 장	교 감	교 장
	/	/	/

(           )부 SW융합 교수․학습 지도안

날 짜		시간		강사
체험 주제	독도는 우리 땅1			차시	1차시
체험 목표	초음파 센서에 대해 알아본 다음, 초음파 센서를 아두이노에 연결해 봅니다.
준 비 물	아두이노 보드, 9V 건전지, 9V 건전지 케이블, 초음파 센서, 풀컬러LED, 버저, 점퍼선 10개
학습 과정	체험 활동				비 고
도입 (20’)	• 도입 사진을 보고 발문하기 - 사진 속 섬의 이름은 무엇일까요? - 독도는 어느 나라의 섬일까요?
전개 (45’)	• 교재 순서에 따라 체험 활동 진행하기 1. 풀컬러LED V, R, G, B 다리에 점퍼선 색깔을 맞춰서 각각 끼우세요. 그리고 버저에 점퍼선 색깔을 맞춰서 각각 끼우세요. 2. 초음파 센서의 VCC, TRIG, ECHO, GND 다리에 점퍼선 색깔을 맞춰 각각 끼우세요. 3. 풀컬러LED에 끼운 점퍼선 중 V에 끼운 점퍼선을 아두이노 보드 3.3V 핀(전원 핀)에 끼우세요. 4. 풀컬러LED에 끼운 점퍼선 중 R에 끼운 점퍼선을 아두이노 보드 11 핀(디지털 핀)에 끼우세요. 5. 풀컬러LED에 끼운 점퍼선 중 G에 끼운 점퍼선을 아두이노 보드 10 핀(디지털 핀)에 끼우세요. 6. 풀컬러LED에 끼운 점퍼선 중 B에 끼운 점퍼선을 아두이노 보드 9 핀(디지털 핀)에 끼우세요. 7. 초음파 센서의 VCC, TRIG, ECHO, GND에 끼운 점퍼선을 각각 아두이노 보드의 5V 핀, 2 핀(디지털 핀), 3 핀(디지털 핀), GND 핀에 끼우세요. 8. 독도 바닥 그림 독도 모형 전개도의 조각들을 순서대로 풀로 붙이세요. 9. 레이더 기지 전개도를 접으세요. 10. 레이더 기지 전개도를 뒷면만 남기고 투명 테이프를 붙여 고정하세요. 11. 레이더 기지 전개도 윗면과 뒷면 날개에 벨크로 테이프를 붙이세요. 12. 레이더 기지 전개도의 윗면에 버저를, 앞면에 초음파 센서를 끼우세요. 13. 버저의 +극과 -극에 연결된 점퍼선을 각각 아두이노 보드의 6 핀(디지털 핀)과 GND 핀에 끼우세요. 14. 풀컬러LED를 레이더 기지 전개도의 윗면 구멍에 끼우세요. 그리고 풀컬러LED, 버저, 초음파 센서를 투명 테이프로 고정하세요. 15. 레이더 기지 뒷면을 덮은 다음, 아두이노 보드와 9V 건전지를 독도 바닥 그림에 붙이세요.				초음파 센서에 점퍼선을 연결할 때 점퍼선 색깔에 맞춰 연결합니다.
정리 (25’)	• 결과 토의 및 원리 이해 - 완성된 독도 모형을 보고 독도의 구성에 대해 살펴 본다. - 레이더 기지의 초음파 센서, 풀컬러LED, 버저가 어떤 방식으로 작동할 것인지 예상하여 발표해 본다.

결재	부 장	교 감	교 장
	/	/	/

(           )부 SW융합 교수․학습 지도안

날 짜		시간		강사
체험 주제	독도는 우리 땅2			차시	2차시
체험 목표	엔트리를 이용해서 아두이노 보드에 연결한 초음파 센서를 작동시켜 독도를 지키는 레이다 기지를 만들어 봅니다.
준 비 물	아두이노 보드, 9V 건전지, 9V 건전지 케이블, 초음파 센서, 풀컬러LED, 버저, 점퍼선 10개
학습 과정	체험 활동				비 고
도입 (20’)	• 독도 모형을 보고 발문하기 - 독도는 어떻게 구성되어 있나요? - 독도의 레이더 기지는 어떤 원리로 작동될까요?
전개 (45’)	• 교재 순서에 따라 체험 활동 진행하기 1. USB선을 이용해 아두이노 보드와 컴퓨터를 연결하세요. 2. 컴퓨터에서 엔트리를 실행한 다음, 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 하드웨어를 클릭하세요. 그리고 ‘연결 프로그램 열기’를 클릭한 다음, 하드웨어를 아두이노 Uno 확장모드로 선택하세요. 3. 드라이버와 펌웨어를 설치하세요. 4. 하드웨어 연결하기를 누르세요. 5. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘시작’에 있는 ‘시작하기 버튼을 클릭했을 때’ 블록을 배치하세요. 6. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘흐름’에 있는 ‘계속 반복하기’ 블록을 배치하세요. 7. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘흐름’에 있는 ‘만일 ~이라면 아니면’ 블록을 배치하세요. 8. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘판단’에 있는 ‘>’ 블록을 배치하세요. 9. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘하드웨어’에 있는 ‘울트라 소닉 센서값’ 블록을 ‘>’블록의 두 번째 값으로 배치하세요. 10. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘하드웨어’에 있는 ‘디지털 핀을 정하기’ 블록을 배치하세요. 11. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘하드웨어’에 있는 ‘디지털 핀을 정하기’ 블록을 배치하세요. 12. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘하드웨어’에 있는 ‘디지털 핀을 정하기’ 블록을 배치하세요. 13. 엔트리 ‘블록 꾸러미’의 ‘하드웨어’에 있는 ‘디지털 핀의 버저를 음으로 연주하기’ 블록을 배치하세요.
정리 (25’)	• 결과 토의 및 원리 이해 - 체험 결과를 관찰한 다음, ‘코딩 Study’를 통해 코딩의 원리와 배경 지식을 이해한다. • 평가 정리 - ‘체크 Check’를 통해 개념을 정리하고 ‘코딩 News’를 코딩 관련 소식을 읽어본다.